Каліка Богдан Михайлович

ТЕФ, ТМ-01мп

Об’єкт винаходу: мікрофон.

МПК- [H04R](https://www1.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&symbol=A45D%2020/00) 11/04.

|  |  |
| --- | --- |
| Новий мікрофон, що містить порожнистий корпус, захисну решітку звукознімача, вмикач звукознімача, вихідний роз'єм та має стандарт захисту IP68 від пилу та води |  |
| Існуючий мікрофон №1, що містить порожнистий корпус, захисну решітку звукознімача, вмикач звукознімача, вихідний роз'єм та немає стандарту захисту IP68 |  |
| Існуючий мікрофон №2 не має вихідного роз’єму, стандарту захисту IP68 та відсутній вмикач звукознімача |  |

Таблиця 1- Суттєві ознаки винаходу та аналогів №1 та №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ознаки | Винахід | №1  (прототип) | №2 (аналог) |
| 1 | порожнистий корпус | + | + | + |
| 2 | захисна решітка звукознімача | + | + | + |
| 3 | вмикач звукознімача | + | + | - |
| 4 | вихідний роз'єм | + | + | - |
| 5 | стандарт захисту IP68 | + | - | - |

Отже, бачимо, що об'єкт №1 є прототипом, а №2-аналогом.

Формула винаходу

Мікрофон, що містить порожнистий корпус, захисну решітку звукознімача, вмикач звукознімача, вихідний роз'єм, **який відрізняється тим, що** має стандарт захисту IP68 від пилу та води, який збільшує тривалість працездатності та надійності пристрою при використанні його в різних середовищах.

Заявник Каліка Б.М.