РЕФЕРАТ

Студійний мікрофон

Винахід відноситься до розділу електроніки, та може бути використаний при записі звуку вокалу та озвучення людського голосу. Мікрофон містить порожнистий корпус, захисну решітку звукознімача, вмикач звукознімача, вихідний роз'єм. Новим є те, що у мікрофоні наявний стандарт захисту IP68 від пилу та води. Частини корпусу з’єднані герметичним матеріалом. Студійний мікрофон є бездротовим. Стандарт захисту IP68 дозволяє збільшити тривалість працездатності та надійності пристрою при використанні його в різних середовищах. Елементом живлення винаходу може бути батарея або акумулятор. В основу винаходу поставлено задачу удосконалення студійного мікрофону, шляхом того, що наявний захист IP68 забезпечує досягнення технічного результату покращення звуку, розширення функцій мікрофону, зменшення фінансових витрат на додаткові елементи захисту, а також дозволяє значно знизити споживання електроенергії.

1 н.п.ф-ли, 1 іл.